### SDS DataSend

Datová výměna mezi SDS a vzdáleným serverem. Umožňuje nastavit SDS zařízení tak, aby v pravidelných intervalech odesílalo data někam na server, který může být umístěný buď v lokální síti nebo kdekoliv v internetu. Jednotlivé hodoty, které se mají odesílat, je možné nastavit v tabulce pomocí jednoduchého výběru. Ve výchozím nastavení lze odeslat až 32 parametrů.

Aktivita datové výměny
Odesláno: 0x Chyba: 0x
Adresa serveru (např. 142.251.36.131 nebo mujweb.cz)
Port (např. 80)
Formát
URL skriptu (např. /zpracuj.php?id=123456)
Vysílací perioda (sec.)
Přístupový token (HTTP hlavička: "Authorization: Bearer #TOKEN")

Odeslat | Název hodnoty | Druh hodnoty | Hodnota
--- | --- | --- | ---